МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА (КВАРТИРЫ)

В методике рассмотрены вопросы профилактики пожаров в жилых домах (квартирах) не зависимо от форм собственности.
Методика содержит памятку по профилактике пожаров, лист самообследования владельцами (арендаторами) жилых помещений жилых домов различной этажности для выявления факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, порядок действий граждан в случае возникновения пожара, в том числе применение первичных средств пожаротушения и средств самоспасения.
Методика предназначена для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций по реализации полномочий в области пожарной безопасности в жилье, собственников (арендаторов) жилых домов (квартир), а также использования территориальными органами МЧС России в целях правового просвещения и правового информирования граждан и организаций.
Методика направлена в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом МЧС России от 07.04.2022 N 43-2004-19.

Введение

В 2021 году в жилом секторе произошло 116 293 пожара (за аналогичный период прошлого года (АППГ) - 116 421, -0,1%), на которых погибло 7 624 человека (АППГ - 7 359, +3,6%), в том числе 380 несовершеннолетних (АППГ - 357, +6,4%), получили травмы 6 177 человек (АППГ - 6 077, +1,6%).
Наибольшее количество пожаров данной категории произошло в многоквартирных жилых домах - 32 803 пожара (АППГ - 32 402, +1,2%), на которых погибло 2 970 человек (АППГ - 2 606, +14,0%) и получили травмы 3 212 человек (АППГ - 3 172, +1,3%).
В одноквартирных жилых домах произошло 30 304 пожара (АППГ - 28 662, 5,7%), на которых погибло 3 698 человек (АППГ - 3 697, 0,0%) и получили травмы 1 927 человек (АППГ - 1 873, +2,9%).
К условиям, способствующим возникновению и развитию пожаров в жилом секторе, относятся:
низкий уровень культуры пожаробезопасного поведения;
высокая степень изношенности жилого фонда, инженерного оборудования (особенно систем энергообеспечения);
низкая оснащенность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре.
Дополнительным фактором высокой степени пожарной опасности жилого фонда является отсутствие экономической возможности у малоимущих и социально-неадаптированных граждан содержать жилье в пожаробезопасном состоянии.
В этой связи, основными задачами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций по профилактике пожаров в жилье являются обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопасности в целях повышения правовой грамотности и социальной ответственности граждан в этой сфере.
В первом разделе методики приведена памятка по профилактике пожаров для собственников и арендаторов жилых помещений. Памятка содержит: правила и меры пожарной безопасности при обращении с электроприборами, газовыми приборами, меры пожарной безопасности при использовании бытовой химии, правила безопасности при проведении огневых и сварочных работ, правила эксплуатации печного оборудования в жилых домах, требования к содержанию подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, хозяйственных построек, территории дворов, гаражей, а также правила пожарной безопасности в жилых домах повышенной этажности.
Второй раздел содержит листы самообследования для владельцев (арендаторов) домов (квартир) для выявления факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, для одноквартирных жилых домов, многоквартирных жилых домов 1 - 9 этажей и многоквартирных жилых домов выше 9 этажей.
В третьем разделе методики рассмотрены первичные средства пожаротушения и порядок действий граждан при пожаре, средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, порядок действий в случае возникновения пожара в жилых помещениях.
В приложении приведен рейтинг субъектов Российской Федерации по числу погибших в расчете на 1 пожар в период 2019 - 2021 годов на объектах жилищного фонда.
Настоящая Методика не является нормативным правовым актом, не содержит нормативных предписаний и носит рекомендательный характер.
Разделы методики могут быть самостоятельными документами и предназначены для доведения до каждого собственника (арендатора) жилого дома (квартиры) в рамках работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций по реализации полномочий в области пожарной безопасности в жилье.

I. ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
И АРЕНДАТОРОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Обеспечение пожарной безопасности при обращении
с электроприборами

Основные причины пожаров, связанные
с неисправностями электроприборов

1. Короткое замыкание, образующееся при нарушении целостности изоляции и соединении двух соседних оголенных проводов одного электрического кабеля, при этом наблюдается искрение.
2. Перегрев и возгорание электропроводки в местах некачественного контакта в розетках и местах соединения проводов.

Правила и меры пожарной безопасности при обращении
с электроприборами

1. Подход к розетке должен обеспечивать возможность отключения электроприбора от сети в кратчайшие сроки в случае его возгорания или появления первых признаков возгорания.
2. Вокруг электроприборов не следует размещать горючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее).
3. Эксплуатировать электрооборудование необходимо строго согласно инструкции завода-производителя.
4. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сетевой шнур сначала подключать к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.
5. При необходимости провести обслуживание или ремонт электроприборов, следует убедиться в их отключении из сети.
6. Не пользуйтесь электроприборами с видимыми повреждениями изоляции.
7. Запрещается включать одновременно несколько мощных энергопотребителей (электрический водонагреватель, чайник, тостер, утюг), а также вставлять один удлинитель в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания - это может вызвать перегрузку сети, которая в свою очередь способна привести к короткому замыканию и пожару.
8. Используйте электроутюг, электроплитку, электрочайник, паяльник на безопасном расстоянии от легкозагорающихся предметов, например, занавесок, портьер, скатертей.
9. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.
10. Не используйте электронагревательные приборы с неисправными устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Признаки возможного загорания электроприборов:

1. Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).
2. Сильный нагрев отдельных частей или электроприбора в целом.
3. Искрение, вспышки света, треск, гудение в электроприборе.
При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно отключить прибор от электрической сети или обесточить линию!

Основные правила пожарной безопасности при использовании
электроприборов с нагревательным устройством

1. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
2. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.
3. Не допускайте, чтобы провода питания электронагревательного прибора соприкасались с ним, это может привести к их перегреву, нарушению изоляции и короткому замыканию.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия электронагревательного прибора, это может привести к его перегреву.

Основные правила пожарной безопасности при использовании
осветительных электроприборов

1. Не используйте бумагу, ткань и другие горючие материалы в качестве экрана или абажура ламп накаливания.
2. Выключайте светильник из сети при замене ламп, а замену светильников производите, только убедившись, что помещение обесточено.
3. Для помещений ванных комнат используйте влагостойкие светильники.
4. При использовании в комнате дополнительного освещения не используйте удлинители, так как велика вероятность за них запнуться и опрокинуть осветительный прибор.
5. Внимательно выбирайте лампы для светильников, так как для каждого вида осветительного прибора предназначена лампа определенной мощности.

Основные правила пожарной безопасности при использовании
бытовых электроприборов

1. По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок зарядного устройства в розетке.
2. Не оставляете телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства заряжаться на всю ночь, либо без контроля, это может привести к перегреву устройства и пожару.
3. Используйте только оригинальные зарядные устройства и батареи питания телефонов, планшетов.
4. Если батарея питания устройства изменила форму, деформировалась, то необходимо прекратить ее использование.
5. Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца - это может привести к их перегреву и возможному воспламенению.
6. Не кладите телефоны и планшеты под подушку, одеяло - это приводит к перегреву и возможному воспламенению.
7. Не рекомендуется разговаривать по телефону и играть во время его зарядки - это привет к перегреву устройства и возможному воспламенению.

2. Основные правила использования бытовых газовых приборов

1. Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
2. Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе.
3. Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.
4. Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов - проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Запрещается затыкать вентиляционные отверстия.
5. В обязательном порядке регулярно проверяйте исправность газового оборудования. Для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования и его обслуживание.

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять
следующие меры безопасности:

1. Постоянно проверяйте тягу, держите вентиляционные отверстия в помещениях, где установлено газовое оборудование, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция.
2. Не используйте газовые плиты для отопления помещений.
3. По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов.
4. Не привязывайте веревки для сушки белья к газовым трубам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв). Не следует сушить белье над зажженной плитой.
5. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закрутите вентиль на газовом баллоне.
6. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования.
7. Содержите газовые плиты в чистоте, не допускайте засоров форсунок газовых конфорок.

При использовании газового оборудования
категорически запрещается:

1. Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке.
2. Оставлять газовое оборудование включенными без присмотра, за исключением оборудования, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.
3. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над газовыми приборами).
4. Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру.
5. Сгибать и скручивать газовые шланги, допускать повреждение наружного слоя шлангов (порезы, трещины, изломы).
6. Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
7. Использовать для сна и отдыха помещения, где установлены газовые приборы, выполнять перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование (объединение жилых комнат и помещений кухни).
8. Использовать для подсоединения газовых приборов, газового оборудования не предназначенными для этих целей шлангами, рукавами.

Способы обнаружения утечки газа:

1. С помощью бытовых газоанализаторов, которые устанавливаются в одном помещении с газовым прибором.
2. На глаз: в местах соединения шлангов, кранов наносится мыльный раствор, в местах появления мыльных пузырьков имеются утечки газа.
3. На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
4. По запаху: характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки.
Не следует искать место утечки газа с помощью открытого пламени. При обнаружении утечки газа, следует прекратить подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помещение.
Строго запрещено при утечке газа включать и выключать электроприборы (стационарные и переносные, в том числе с аккумуляторным питанием). Это может вызвать образование искры или огня в загазованном помещении. Обязательно вызовите газовую службу.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами

1. Баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров - до открытого источника огня. Газовые баллоны большой емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома. Также хранение баллонов с внешней стороны дома предусмотрено в случае невозможности установки их в одном помещении с газовой плитой. Указанные шкафы должны иметь предупредительную надпись: "Огнеопасно. Газ".
2. Установка и хранение баллонов обязательно производится в вертикальном положении.
3. Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы.
4. Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины и неисправными вентилями.
5. Проводить освидетельствование газовых баллонов необходимо раз в 5 лет.
6. Не допускаются резкие перепады температуры при замерзании газового баллона. Также запрещено отогревать газовые баллоны с помощью открытого огня.

3. Правила эксплуатации печного оборудования в жилых домах

При эксплуатации печного оборудования должны выполняться
следующие требования пожарной безопасности:

1. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.
2. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5 x 5 мм).
3. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.
4. Зола, шлак, уголь должны удаляться в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.
5. Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца.
6. Не допускается перекаливать печи, следует осуществлять их топку 2 - 3 раза в день не более 1 - 1,5 часов.

При эксплуатации печного оборудования запрещается:

1. Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
2. Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.
3. Располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
4. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
5. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
6. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
7. Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Запрещено эксплуатировать печи при следующих неисправностях:

1. Неравномерный нагрев поверхностей.
2. Трещины в печах и трубах.
3. Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.
4. Плохая тяга.
5. Перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов.
6. Повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке.
7. Разрушение боровов и оголовков труб.
8. Обледенение оголовков дымовых газовых труб.

4. Меры пожарной безопасности при использовании
бытовой химии

Пожарную опасность представляют следующие предметы
бытовой химии:

1. Бытовая химия в аэрозольной упаковке, а также бытовая химия с пропеллентами. Например, ароматизирующие и дезодорирующие средства, средства для подкрахмаливания, средства для антистатической обработки тканей, средства для очистки и полировки, средства по уходу за автомобилями, средства для уничтожения запахов и другие.
2. Декоративные лаки для ногтей, приготовленные на основе быстро испаряющихся легковоспламеняющихся жидкостей (изготовленных на основе ацетона и других веществ, имеющих низкую температуру воспламенения), а также жидкости для снятия лака, лосьоны на спиртовой основе.
3. Агрохимикаты: твердые и жидкие пестициды, химические консерванты кормов, жидкие аммиаки, используемые в качестве удобрения и химического реагента, а также селитровые удобрения. Контакт указанных веществ с горючими веществами (древесиной, углем, бумагой, соломой, торфом, навозом, мешкотарой) при наличии подходящих условий для возгорания может привести к пожару, даже при незначительном нагреве.

Меры пожарной безопасности при использовании, хранении
и утилизации средств бытовой химии:

1. Хранить средства бытовой химии следует в закрывающихся шкафчиках, в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов, беречь от нагрева солнечными лучами.
2. Хранение средствам бытовой химии должно исключать возможность бесконтрольного доступа детей.
3. Положение при хранении предметов бытовой химии - вертикальное, также их следует беречь от падений.
4. При использовании опасно разогревать, лаки, краски, мастики и аэрозольные баллончики, это может привести к их взрыву, при этом угрозу представляют даже опорожненные аэрозольные емкости.
5. Запрещено распылять аэрозольные средства у открытого огня.
5. Утилизация предметов бытовой химии должна производиться в соответствии инструкцией завода изготовителя.

5. Правила пожарной безопасности при проведении ремонтных
и строительно-монтажных работ

1. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях.
2. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях.
3. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
5. В помещениях, где будут производиться работы с веществами на легковоспламеняющихся растворителях, должны быть первичные средства пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, кошма или шерстяное одеяло).
6. При работе с легковоспламеняющимися и горючими веществами необходимо использовать инструмент, не высекающий искр при ударе (медь, алюминий, бронза).
7. При использовании лакокрасочных изделий и органических растворителей следует строго выполнять рекомендации по пожарной безопасности, изложенные в инструкции к ним.
8. Пролитые на пол краски и лаки удаляют песком, опилками или ветошью, которые немедленно убирают из помещения.
9. Перед настилом полов, зашивки перегородок и стен, пространство в перекрытиях, пустоты в перегородках необходимо очистить от горючего мусора (стружек, щепы, опилок и т.п.). Наличие горючего материала в случае пожара будет способствовать распространению огня по пустотам конструкций здания.

Категорически запрещается при проведении ремонтных
и строительно-монтажных работ:

1. Хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.
2. Хранить и переносить горючие вещества в открытой таре.
3. Использовать открытый огонь в помещениях, где хранятся горючие материалы, любая искра может привести к пожару.
4. Сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализационные сети (в том числе при авариях).
5. Применять для стирки рабочей одежды, чистки ковров и т.п. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
6. Выжигать старую краску, обои и другие декоративные покрытия паяльной лампой.
7. Пользоваться открытым огнем при разогреве различных видов мастик, канифоли, воска, олифы. Это может привести к их воспламенению.
8. Заполнять емкость с разогреваемым веществом более чем на 75% объема, доводить температуру нагрева растворителя до температуры вспышки, добавлять растворитель в емкость, находящуюся на водяной бане.

Правила безопасности при проведении огневых работ:

1. Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.
2. Плотно закрывать двери помещений, в которых проводятся огневые работы, соединяющие их с другими помещениями.
3. Прекратить огневые работы в случае появления признаков повышения содержания горючих веществ в воздухе (специфический запах, дымка, дым).

При проведении огневых работ запрещается:

1. Приступать к работе при неисправностях оборудования.
2. Проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.
3. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
4. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

Правила пожарной безопасности при проведении
сварочных работ:

1. Сварочные работы должны быть закончены до начала окрасочных работ.
2. К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований пожарной безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения.
3. При производстве электрогазосварочных работ максимум сварок проводят вне помещения. В помещениях возможно проведение сварочных работ, которые необходимы при сборке в целое трубопроводной сети. Кислородный баллон размещают от места сварки на расстояние не ближе 10 метров, место работ очищают от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров.
4. Для защиты сгораемых конструкций и материалов от действия тепла и искр устанавливают защитные экраны из негорючих материалов (металлических или асбошиферных листов). Пол на месте сварки тщательно очищают от горючего мусора и смачивают водой.
5. Место сварочных работ обеспечивают первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, ящик с песком, совковой лопатой и кошмой).
6. После окончания сварочных работ место их проведения и смежные помещения тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии очагов загорания или тления горючих материалов и конструкций. Обращают особое внимание на возможность попадания искр в щели и пустоты перекрытий и перегородок. Пожары и загорания в местах сварочных работ обнаруживаются через 2 - 3, а иногда 4 часа после их окончания.

6. Требования пожарной безопасности к содержанию подъездов,
лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов

1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
2. Если входная дверь в квартиру закрывается не плотно, не оборудована уплотнениями в притворах, выполните их самостоятельно. В этом случае дым от пожара из лестничной клетки не распространится в квартиру.
3. Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией.
4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
5. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.
6. Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов.
7. Запрещается выбрасывать окурки из окон жилых домов, а также с балконов и лоджий.
8. Рекомендуется держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой) окна балконов и лоджий, для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей.
9. Подвалы должны быть постоянно закрыты во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей.
10. Запрещается входить в подвалы с открытым огнем (свечами, спичками, факелами и т.п.), пользоваться подвалом для ночлега.
11. Если подвалы сообщаются с лестничными клетками (дома ранней постройки), они должны отделяться дверями с нормируемым пределом огнестойкости и уплотнениями в притворах для того, чтобы исключить распространение дыма в случае пожара в лестничную клетку.
12. В подвалах запрещается хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов жилых
домов запрещается:

1. Демонтировать эвакуационные лестницы, расположенные на лоджиях и балконах, а также закрывать и загораживать люки, ведущие к ним.
2. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы.
3. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.
4. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
5. Использовать указанные двери без предусмотренных проектной документацией уплотнений в притворах и доводчиков для самозакрывания.
6. Проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
7. Размещать мебель, лари, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю.
8. Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.
9. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

7. Требования пожарной безопасности к содержанию
хозяйственных построек, территории дворов, гаражей

1. Противопожарные разрывы между постройками, должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
2. Территория между зданиями, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих отходов.
3. Не разрешается на территории оставлять тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и баллоны с газом, а также разводить костры и выбрасывать незатушенные уголь и золу вблизи строений.
4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
5. Крыши люков, колодцев, пожарных гидрантов и площадки для установки пожарных машин у резервуаров с водой должны систематически очищаться от льда и снега.
6. У гидрантов и пожарных водоемов (водоисточников) должны быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие на расстояние до водоисточника.
7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

8. Правила пожарной безопасности в жилых домах
повышенной этажности

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых над уровнем земли составляет 28 и более метров, такими являются дома выше 9 этажей. Дома повышенной этажности оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом, системами обнаружения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Назначение систем противопожарной защиты:

1. Дымовой люк в покрытии над лестничной клеткой или лифтовой шахтой предназначен для создания естественной тяги и удаления дыма из лестничной клетки.
2. Подпор воздуха в шахты лифтов и лестничные клетки, создаваемый вентиляторами, установленными на чердаках (технических этажах зданий), предназначен для создания избыточного давления в лифтовых шахтах и лестничных клетках и обеспечения, таким образом, их незадымляемости.
3. Система дымоудаления с вентиляторами на чердаках (в технических этажах) зданий и поэтажными дымовыми клапанами на специальных шахтах, предназначена для вытяжки дыма с горящего этажа через этажный клапан и шахту и выброса его в атмосферу.
4. Система автоматической пожарной сигнализации, предназначена для своевременного обнаружения пожара в квартире, оповещения жильцов, передачи сигнала тревоги на диспетчерский пункт жилищной организации или в пожарную охрану.
5. Внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами на этажах зданий и насосами-повысителями, установленными в подвале жилого дома, предназначен для тушения пожара.
6. Система управления противопожарными устройствами, предназначена для дистанционного запуска систем дымоудаления, подпора воздуха и пожарных насосов-повысителей при помощи кнопок, размещенных в шкафах пожарных кранов на этажах зданий, и автоматического включения систем противодымной защиты при срабатывании датчиков пожарной сигнализации, остановки лифтового оборудования.
7. Большое значение для предотвращения распространения дыма по этажам и квартирам имеют уплотняющие резиновые и синтетические прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров и лестничных клеток).

В зданиях повышенной этажности необходимо соблюдать
следующие правила:

1. Следить за наличием уплотняющих прокладок и доводчиков в притворах дверей двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров.
2. Доступ к люкам на балконах должен быть постоянно свободным, а в зимнее время люки должны быть очищены от снега и льда.
3. Двери коридоров, в которых расположены пожарные краны, нельзя закрывать на замки и запоры.
4. Не снимать датчики пожарной сигнализации и следить за их исправностью.
5. Не допускать остекление или заделку воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках.
6. Нельзя хранить вещи в общих тамбурах, коридорах, лестничных клетках, на балконах путей эвакуации.
7. Не разрешать детям включать противопожарные устройства.
8. Если у Вас возникают сомнения в работоспособности противопожарных систем, обратитесь в эксплуатирующую организацию для уточнения периодичности проведения регламентных работ.

II. ЛИСТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА

Листы самообследования содержат список контрольных вопросов, помогающих собственникам жилья, ответственным квартиросъемщикам или арендаторам самостоятельно провести проверку жилого помещения на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также рекомендации по порядку осуществления действий в случае обнаружения факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара.
При использовании листа самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара в одноквартирном жилом доме, основной акцент направлен на:
- обнаружение неисправности электрической проводки и электроприборов;
- обнаружение неисправности газового оборудованию;
- обнаружение нарушения использования газового оборудования, в том числе газовых баллонов;
- обнаружение неисправности печей и печного отопления;
- нарушение правил содержания и эксплуатации территории.
Поскольку многоквартирный жилой дом существенно отличается от одноквартирного как с технической точки зрения, так и с точки зрения распределения ответственности между собственниками (арендаторами) и обслуживающей организацией, лист самообследования жилых помещений для выявления факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара в многоквартирном жилом доме 1-9 этажей, содержит следующие разделы:
- обнаружение неисправности по электрической проводке и электроприборам;
- обнаружение неисправности и нарушение правил эксплуатации газового оборудования;
- нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации.
Многоквартирный жилой дом высотой свыше 28 метров (что обычно составляет 10 и более этажей), как правило, не оборудуется газоснабжением, однако имеет автоматические системы противопожарной защиты.

Лист самообследования жилых помещений для выявления
факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара в одноквартирном жилом доме

Наименование фактора, способствующего возможности возникновения и распространения пожара	Действия при обнаружении фактора	
Неисправности электрической проводки и электроприборов	
Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции	Заменить поврежденные провода	
Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. "скрутки", соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода.	
Эксплуатируются электроприборы, которые:
- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.).
- искрят.
- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электроповодников	Прекратить эксплуатацию электроприборов	
Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста	
Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром	Прекратить эксплуатацию электроприборов	
В помещении производится сушка белья или одежды на электрообогревателях	Исключить использование электрообогревателей для сушки белья	
Отопительные приборы расположены в непосредственной близости к другим электроприборам	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга	
Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов	Прекратить использование неисправного электрооборудования.	
Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания	Прекратить использование самодельного электрооборудования.	
В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно	Прекратить эксплуатацию части электроприборов	
Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя	Прекратить эксплуатацию удлинителей	
Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети	
Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов.	
Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели.	
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов	
Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности	
Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах	
Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты	Прекратить эксплуатацию	
Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	
Ввод электрической сети в жилой дом через горючие конструкции	Обеспечить ввод электропроводников через негорючие конструкции (использование кабель каналов).	
Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов	
Использование электронагревательных приборов (трубчатые электронагреватели, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов	
Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление	
В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности	
Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора.	
Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки	
Допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами	Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами	
Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с "мокрыми зонами" помещения	Расставить электроприборы на удалении от "мокрой зоны", переместить электрические сети из мокрой зоны	
Подключение и подача электроэнергии без прибора учета и автомата защиты	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии	
Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее	Устранить острый или прямой угол перегиба	
Жилой дом не оборудован молниезащитой	Оборудовать дом молниезащитой	
Неисправности газового оборудования	
Газовые плиты и газовое оборудование	
Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена)	Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание	
Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования	С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе	
Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них	
Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание	Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста	
Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента	Вызвать специалиста.
Исключить применение искрообразующего инструмента	
Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования	Своевременная замена	
Ощущается запах газа в помещении	При обнаружении запаха газа надо:
- при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь
- закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения)
- отключить электричество в (помещении) доме, парадной
- отключить все телефоны, так как они "искрят"
- эвакуировать жильцов
- срочно вызвать аварийную газовую службу
Категорические запрещается использовать любые предметы, при эксплуатации которых возможно образование искр (и других маломощных источников энергии, в том числе статического электричества). Организовать проветривание помещений путем открытия оконных и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях.
Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа	
Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя	Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра.	
Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)	Установить (разместить) мебель и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования	
Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения	Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам	
Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении(ях) объекта, где используется газовое оборудование.
Отсутствует сигнализатор загазованности	Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.
Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии	
Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна	Прекратить эксплуатацию газовых приборов	
Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения	Прекратить эксплуатацию газовых приборов	
Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимые следы повреждений, либо перекручен или согнут	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.	
Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды	Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее	
При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками	Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку	
Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления	Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления.	
Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза	Провести обслуживание газовой плиты	
Газовые баллоны	
При невозможности установки в одном помещении с газовой плитой (за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления) баллон не установлен на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания	Установить баллон на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания	
Неисправность перекрывного вентиля газового баллона	Прекратить эксплуатацию газового баллона.	
Баллон с газом установлен на расстоянии менее 1 метра от отопительных приборов, менее 5 метров до открытого источника огня	Переместить газовые баллоны на расстояние не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров до открытого источника огня.	
Отсутствует предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в одноквартирный жилой дом, в котором применяются газовые баллоны	Установить предупреждающий знак	
Газовый баллон хранится в условиях воздействия прямых солнечных лучей	Защитить баллон от воздействия прямых солнечных лучей	
Превышается срок эксплуатации газового баллона без должного освидетельствования	Проведение своевременного освидетельствования баллона в профильном учреждении	
Неисправности печей и печного отопления	
Печи и другие отопительные приборы эксплуатируются без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов	
Осуществляется хранение пиротехнических изделий вблизи отопительных приборов	Осуществлять хранение пиротехнических изделий в недоступном для детей месте, вдали от отопительных приборов	
Печи топятся не предназначенным для них видом топлива либо разжигаются с помощью ЛВЖ	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов	
Дверца топки печи закрывается не плотно либо неисправна система затвора. Отсутствует запорное устройство. Отсутствует или имеет недостаточный размер предтопочный лист	Устранить недостатки
Обеспечить из негорючего материала размером не менее 50 x 70 см.	
Вентиляционные и газовые каналы используются в качестве дымоходов	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов	
Топливо, другие горючие вещества и материалы расположены на предтопочном листе	Переместить горючие вещества и материалы на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них	
Дымоходы печей не очищены от сажи	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Очистить дымоходы от сажи	
Зола, шлак, уголь не удаляются в специально отведенные для этого места	Удалить золу, шлак, уголь в специально отведенные для этого места (не ближе 15 метров от сгораемых строений)	
При продолжительной топке осуществляется перекал печи	Прекратить эксплуатацию печи	
Оставляются без присмотра печи, которые топятся, а также поручается надзор за ними детям	Не оставлять без присмотра затопленную печь и не поручать надзор детям.	
Нарушено расстояние между товарами, шкафами и другого оборудования до печей	Разместить не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м	
Сушка горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления	Исключить факт сушки горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления	
Эксплуатируемые печи имеют:
1. неравномерный нагрев поверхностей.
2. трещины в печах и трубах.
3. щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.
4. плохую тягу.
5. следы перегрева и разрушения топливной камеры и дымоходов.
6. следы повреждения топочной арматуры и ослабление ее в кладке.
7. следы разрушения боровов и оголовков труб.
8. обледенение оголовков дымовых газовых труб	Прекратить эксплуатацию печи. Устранить выявленные нарушения	
Установлены отопительные котлы кустарного производства, либо не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя	Установить котел в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, прекратить эксплуатацию отопительных котлов кустарного производства	
Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках не оштукатурены и побелены	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Произвести ремонт домовых каналов	
Дымовые трубы снабжены не исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5 x 5 мм для зданий с кровлей из горючих материалов)	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Установить исправные искроуловители	
На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, отсутствуют задвижки с отверстием менее 15 x 15 мм	Прекратить эксплуатацию отопительной печи. Установить нормативные задвижки.	
Печь топится с открытой дверкой, дровами, по длине не вмещающимися в топку	Применить дрова, подходящие по размеру.
Убрать (исключить) несоразмерные дрова из топки печи.	
Вблизи дымохода (или в контакте с ним) складированы горючие материалы (в том числе горючий утеплитель чердачного или междуэтажного перекрытия)	Переместить горючие материалы на безопасное расстояние	
Допускается эксплуатация дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы	Должны быть обработаны и закрыты негорючим составом или материалом, выдержаны соответствующие расстояния от горючих конструкций	
Теплоемкие печи эксплуатируются с асбестоцементными трубами	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Заменить дымоход, т.к. температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб, а температура уходящих газов теплоемких печей как правило выше 300 °C	
Содержание и эксплуатация территории	
На территории возле жилого дома имеются свалки горючих и иных отходов	Ликвидировать свалку горючих и иных отходов	
Подъезды к дому загромождены или заставлены	Освободить подъезды к дому	
На территории возле жилого дома имеется сухая трава	Очистить территорию от сухой травы	
На территории жилых домов в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями допускается разведение костров и сжигание отходов и тары	Запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в противопожарных разрывах	
Осуществляется пал травы при ветреной погоде	Прекратить пал и затушить места горения и тления травы	
Осуществляется разведение костра, приготовление пищи на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов с использование открытого огня в период наступления аномально жаркой, ветреной погоды	Затушить открытый огонь	
Мангал или печь на твердом топливе для приготовления пищи расположены в непосредственной близости от строения или под навесом с деревянным обрешетником	Располагать мангалы и печи для приготовления пищи вдали от строений или под навесом из несгораемых материалов (полностью металлические навесы)	
Используются электрические провода и электрическое оборудование без защиты от внешних факторов и погодных условий	Прекратить эксплуатацию электрических проводов (оборудования). Выполнить мероприятия по защите от внешних факторов и погодных условий электрических проводов (оборудования)	
К жилой зоне, расположенной в лесном массиве, имеется опасность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	Произвести устройство защитных противопожарных полос и преград	
Допускается использование пиротехнических изделий на территории, не предназначенной для этого	Прекратить использование пиротехнических изделий	
Над местами размещения горючих материалов пролегают неизолированные воздушные линии электропередач	Исключить условия для попадания искр от перехлеста проводов	
Содержание и эксплуатация автономных дымовых пожарных извещателей	
В жилых помещениях отсутствуют автономные дымовые пожарные извещатели	Установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели	
Автономные дымовые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии. Отсутствует индикация работы извещателя	Заменить питающий элемент. Провести проверку, ремонт или обслуживание в соответствии с регламентом и инструкцией производителя	

Лист самообследования жилых помещений для выявления
факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара в многоквартирном жилом доме
1 - 9 этажей

Наименование фактора, способствующего возможности возникновения и распространения пожара	Действия при обнаружении фактора	
Неисправности электрической проводки и электроприборов	
Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции	Заменить поврежденные провода	
Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. "скрутки", соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода	
Эксплуатируются электроприборы, которые
- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.)
- искрят
- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клемных соединений в местах контактов электропроводников	Прекратить эксплуатацию электроприборов	
Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста	
Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром	Прекратить эксплуатацию электроприборов	
В помещении производится сушка белья или одежды на обогревателях	Прекратить сушку белья	
Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания	Прекратить использование самодельного электрооборудования.	
Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов	Прекратить использование неисправного электрооборудования.	
Отопительные приборы расположены в непосредственной близи к другим электроприборам	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга	
В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно	Прекратить эксплуатацию части электроприборов	
Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки, от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя	Прекратить эксплуатацию удлинителей	
Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети	
Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов.	
Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели	
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов	
Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности	
Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты	Прекратить эксплуатацию	
Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах	
Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	
Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов	
Использование электронагревательных приборов (трубчатые электронагреватели, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов	
Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление	
Использование удлинителей с тройниками с проводкой маленького сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление	
В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности	
Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки	
Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с "мокрыми зонами" помещения	Расставить электроприборы на удалении от "мокрой зоны", переместить электрические сети из мокрой зоны	
Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора	
Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии	
Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее	Устранить острый или прямой угол перегиба	
Допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами	Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами	
Неисправности газового оборудования	
Газовые плиты и газовое оборудование (при наличии)	
Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена)	Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание	
Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования	С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе	
Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них	
Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание	Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста	
Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента	Вызвать специалиста.
Исключить применение искрообразующего инструмента	
Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования	Своевременная замена	
Ощущается запах газа в помещении	При обнаружении запаха газа надо:
- при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь
- закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения)
- отключить электричество в (помещении) доме, парадной
- отключить все телефоны, так как они "искрят"
- эвакуировать жильцов
- срочно вызвать аварийную газовую службу
Категорические запрещается использовать любые предметы, при эксплуатации которых возможно образование искр (и других маломощных источников энергии, в том числе статического электричества). Организовать проветривание помещений путем открытия оконных и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях.
Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа	
Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя	Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра	
Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)	Установить (разместить) мебель и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования	
Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения	Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам	
Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении(ях) объекта, где используется газовое оборудование.
Отсутствует сигнализатор загазованности.	Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.
Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии	
Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна	Прекратить эксплуатацию газовых приборов	
Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения	Прекратить эксплуатацию газовых приборов	
Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимых следы повреждений, либо перекручен или согнут	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.	
Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды	Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее	
При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками	Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку	
Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления	Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления	
Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза	Провести обслуживание газовой плиты	
Неисправности путей эвакуации	
На чердаках, цокольных этажах и в подвалах хранятся или используются легковоспламеняющиеся, горючие или взрывчатые вещества, например, пиротехника, аэрозоли и баллоны с газами	Ликвидировать места хранения легковоспламеняющихся, горючих или взрывчатых вещества, на чердаках, цокольных этажах и в подвалах	
На лестничных клетках, в поэтажных коридорах, под лестничными маршами присутствует скопление вещей, мебели и других горючих материалов	Освободить лестничные клетки, поэтажные коридоры, под лестничные марши от скопления вещей	
Двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств загромождены или заварены	Освободить двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств от загромождающих вещей (устранить самовольную их блокировку путем заваривания)	
Балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам, остеклены	Устранить остекление	
Проходы через общеквартирные тамбуры на этаже перекрыты самовольно установленными дверями с запорными устройствами	Устранить нарушение	
Двери межквартирных коридоров и лестничных клеток на путях эвакуации запираются изнутри на ключ	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	
В прихожей квартиры отсутствуют дымовые пожарные извещатели	Осуществить установку дымовых пожарных извещателей	
Не проводится проверка и обслуживание дымовых пожарных извещателей	Провести проверку, ремонт или обслуживание в соответствии с регламентом и инструкцией производителя	
Допущено изменение направления открывания входных дверей квартир, в результате которого возникает препятствие для безопасной эвакуации из соседних квартир, а также устройство дополнительных тамбуров	Обеспечить выполнение утвержденных проектных решений, проверить свободное открывание дверей на одной секции	
Системы противопожарной защиты не обслуживаются организацией, имеющие специальное разрешение <*>	Организовать обслуживание систем противопожарной защиты	
Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) <*>	Обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или заменить в установленном порядке	
Клапана системы дымоудаления открыты <*>	Устранить нарушение	
Провода, идущие к пожарным извещателям, оборваны <*>	Устранить нарушение	
В шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава, стволы, вентили <*>	Устранить нарушение	
Установлены решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами <*>	Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу	
Изменена планировка и размещение инженерных коммуникаций, тем самым ограничивает доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения <*>	Вернуть планировку и размещение коммуникаций согласно плану проекта дома	
Световые проемы лестничных клеток заколочены или не имеют фрамуг с устройствами открывания (сплошное остекление, ручки открывания сняты) <*>	Световой проем освободить, заменить сплошное остекление на фрамугу, восстановить ручки	

--------------------------------
<*> Ответственность за нарушение данного требования несет организация, обслуживающая многоквартирный дом.

Лист самообследования жилых помещений для выявления
факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара в многоквартирном жилом доме
выше 9 этажей

Наименование фактора, способствующего возможности возникновения и распространения пожара	Действия при обнаружении фактора	
Неисправности электрической проводки и электроприборов	
Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции	Заменить поврежденные провода	
Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. "скрутки", соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода.	
Эксплуатируются электроприборы, которые:
- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.)
- искрят
- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клемных соединений в местах контактов электропроводников	Прекратить эксплуатацию электроприборов	
Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста	
Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром	Прекратить эксплуатацию электроприборов	
В помещении производится сушка белья или одежды на обогревателях	Прекратить сушку белья	
Отопительные приборы расположены в непосредственной близи к другим электроприборам	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга	
Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов	Прекратить использование неисправного электрооборудования	
Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания	Прекратить использование самодельного электрооборудования	
В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно	Прекратить эксплуатацию части электроприборов	
Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки, от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя	Прекратить эксплуатацию удлинителей	
Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети	
Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов	
Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели	
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов	
Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности	
Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах	
Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты	Прекратить эксплуатацию	
Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	
Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов	
Использование электронагревательных приборов (трубчатые электронагреватели, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов	
Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление	
Использование удлинителей с тройниками с проводкой маленького сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление	
В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности	
Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора	
Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости либо, когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки	
Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с "мокрыми зонами" помещения	Расставить электроприборы на удалении от "мокрой зоны", переместить электрические сети из мокрой зоны	
Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии	
Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее	Устранить острый или прямой угол перегиба	
Неисправности путей эвакуации и системы пожарной сигнализации	
На чердаках, цокольных этажах и в подвалах хранятся или используются легковоспламеняющиеся, горючие или взрывчатые вещества, например: пиротехника, аэрозоли и баллоны с газами	Ликвидировать места хранения легковоспламеняющихся, горючих или взрывчатых вещества, на чердаках, цокольных этажах и в подвалах	
На лестничных клетках, в поэтажных коридорах, под лестничными маршами присутствует скопление вещей, мебели и других горючих материалов	Освободить лестничные клетки, поэтажные коридоры, под лестничные марши от скопления вещей	
Двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств загромождены или заварены	Освободить двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств от загромождающих вещей	
Балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам, остеклены	Устранить остекление	
Проходы через общеквартирные тамбуры на этаже перекрыты самовольно установленными дверями с запорными устройствами	Устранить нарушение	
Двери межквартирных коридоров и лестничных клеток на путях эвакуации запираются изнутри на ключ	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	
В прихожей квартиры отсутствуют (либо демонтированы) дымовые пожарные извещатели	Осуществить установку дымовых пожарных извещателей	
Допущено изменение направления открывания входных дверей квартир, в результате которого возникает препятствие для безопасной эвакуации из соседних квартир, а так же устройство дополнительных тамбуров.	Обеспечить выполнение утвержденных проектных решений, проверить свободное открывание дверей на одной секции.	
Системы противопожарной защиты не обслуживаются организацией, имеющей специальное разрешение <*>	Организовать обслуживание систем противопожарной защиты	
Имеется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) <*>	Обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или заменить в установленном порядке.	
Клапаны системы дымоудаления открыты <*>	Устранить нарушение	
Провода, идущие к пожарным извещателям, оборваны <*>	Устранить нарушение	
В шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава, стволы, вентили либо доступ к пожарным шкафам затруднен <*>	Устранить нарушение	
Не проводится проверка и обслуживание дымовых пожарных извещателей	Провести проверку, ремонт или обслуживание в соответствии с регламентом и инструкцией производителя	
Световые проемы лестничных клеток заколочены или не имеют фрамуг с устройствами открывания (сплошное остекление, ручки открывания сняты) <*>	Световой проем освободить, заменить сплошное остекление на фрамугу, восстановить ручки	
Пожарные извещатели закрыты защитными колпачками или иными предметами	Снять защитные колпачки, убрать предметы	
Пожарные извещатели находятся под подвесным (натяжным) потолком	Обратиться в обслуживающую организацию для переноса пожарных извещателей в зону защиты	
На путях эвакуации не работает световая индикация табло "Выход"	Обратиться в обслуживающую организацию для замены табличек	
На дверях эвакуационных выходов отсутствуют доводчики и уплотнения в притворах	Устранить нарушение	
Дымоприемные отверстия (клапана вытяжной противодымной вентиляции), загромождены мебелью <*>	Устранить загромождение сеток, решеток, противопожарных клапанов противодымной вентиляции	
Установленные решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами <*>	Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу	
Изменена планировка и размещение инженерных коммуникаций, тем самым ограничивает доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения <*>	Вернуть планировку и размещение коммуникаций согласно плану проекта дома	
Внутренний противопожарный водопровод, системы противопожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты здания регулярно не проверяются уполномоченной организацией <*>	Подать заявку на проверку систем	

--------------------------------
<*> Ответственность за нарушение данного требования несет организация, обслуживающая многоквартирный дом.

		КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.		
II. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ГРАЖДАН ПРИ ПОЖАРЕ

Для борьбы с пожарами на начальной стадии его развития используются первичные средства пожаротушения.
Первичные средства пожаротушения необходимы для ликвидации небольших возгораний и ограничения распространения пожара. Это сводит к минимуму причиняемый возгоранием ущерб имуществу, конструкциям жилого дома, а также способствует предотвращению гибели на пожарах людей.

1. Первичные средства пожаротушения и порядок их применения
при пожаре

К первичным средствам пожаротушения относятся переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага пожара.
В качестве огнетушащих средств могут быть использованы:

Вода - самое распространенное средство для тушения огня. Огнетушащий эффект воды заключается в охлаждении горящих материалов и очага пожара. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические провода может возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током. Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения.	

Рис. 1 - пожарное ведро	
Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе разливов горючих жидкостей (керосина, бензина, масла, смолы и др.) Насыпать песок следует по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость.	

Рис. 2 - ящик с песком	
Противопожарное полотно (кошма) предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения. Нельзя использовать для тушения синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке.	

Рис. 3 - кошма	
Огнетушитель - это переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска огнетушащего вещества. Огнетушители делятся на три вида: на основе двуокиси углерода, порошкового типа, воздушно-пенные.	
Огнетушитель на основе двуокиси углерода (углекислотный огнетушитель)
Углекислотный огнетушитель является наиболее оптимальным вариантом для жилых помещений, в первую очередь это связано с большим количеством пожарной нагрузки в помещениях, также углекислотный огнетушитель является наиболее эффективным для тушения возгорания бытовой техники или проводки. Одно из явных преимуществ углекислотных огнетушителей - его безопасность для здоровья человека.	

Рис. 4 - углекислотный огнетушитель	
Огнетушители порошкового типа (порошковые огнетушители)
Огнетушители порошкового типа применяются в основном для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на выпуске под давлением порошка, который изолирует очаг возгорания, тем самым ликвидируя его. Использование данного типа огнетушителя приводит к образованию токсичного облака, которое в тесном пространстве небезопасно для здоровья человека. Также после оседания облака порошка пострадает и все имущество, находящееся в помещении.	

Рис. 5 - порошковый огнетушитель	
Воздушно-пенные огнетушители
Воздушно-пенные огнетушители являются наиболее подходящим вариантом при тушении строений и предметов мебели из дерева, поэтому при выборе огнетушителя для домашнего использования необходимо учитывать, какие материалы преобладают в помещении. Следует учитывать и минусы воздушно-пенных огнетушителей, так как самым главным их недостатком является то, что ими запрещено тушить электрические приборы и технику, а также они замерзают при низких температурах.	

Рис. 6 - воздушно-пенный огнетушитель	

При установке огнетушителя в жилом помещении необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению, следить за сроками годности огнетушителя и при необходимости перезаряжать емкость огнетушащим составом.
Важно помнить, что огнетушитель может помочь только в случае своевременного использования на ранней стадии пожара. Именно поэтому следует выбрать оптимальное и легкодоступное место для размещения и хранения огнетушителя. Также, рекомендуется, после использования огнетушителя, когда открытый очаг пожар уже не наблюдается, пролить место возникновения пожара водой и разобрать сгоревшие вещи.

2. Средства индивидуальной защиты и спасения людей
при пожаре

В настоящее время имеется широкий спектр средств самоспасания людей при пожаре, которые классифицируются в зависимости от действия и назначения: средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, кожных покровов, а также средства спасения с верхних этажей зданий при пожаре. Особенно актуальны средства самоспасения для людей, живущих в многоквартирных и высотных домах, наличие таких средств значительно увеличивает шансы на спасение во время пожара. Эксплуатация средств индивидуальной защиты и спасения возможна при наличии на данную продукцию сертификата, самоспасатели должны постоянно храниться в местах нахождения людей, хранение и обслуживание организовывается в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Средства для защиты органов дыхания
В зависимости от действия и назначения средства для защиты органов дыхания разделяют на две группы: изолирующего и фильтрующего типа. Для индивидуального использования гражданами подходят фильтрующие самоспасатели, так как они полностью готовы к действию и не имеют дополнительных элементов. Время защитного действия такого типа самоспасателя не менее 20 минут, чего достаточно для эвакуации человека в безопасную зону. Важно помнить, что фильтрующие средства защиты предназначены для однократного использования, их повторное применение не допускается. Наиболее распространенными марками среди фильтрующих средств защиты органов дыхания являются "Феникс" и "Шанс". После приобретения средств защиты органов дыхания для индивидуального использования, необходимо подробно ознакомиться с инструкцией по их применению.

Рис. 7 - фильтрующие средства защиты органов дыхания

Специальные огнестойкие накидки
Специальные огнестойкие накидки предназначены для предотвращения возгорания одежды человека, повышенных температур и теплового излучения и для обеспечения безопасной эвакуации при пожаре. Кроме основного назначения, огнестойкие накидки могут быть использованы как первичные средства пожаротушения (кошма) для изоляции очага возгорания. Накидка проста в эксплуатации и используется без специальной подготовки человека.

Рис. 8 - специальные огнестойкие накидки

Средства спасения во время пожара с верхних этажей зданий
К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: канатно-спускные устройства, маты и подушки, складные и навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба для спуска.

Канатно-спусковые устройства
Наиболее простыми в использовании являются канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы. Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с автоматическим регулированием скорости спуска, для использования которых не требуется специальная подготовка, и с ручным регулированием, при использовании которых требуется специальная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от длины каната.

Рис. 9 - канатно-спусковое устройство

Навесные спасательные лестницы
Навесные спасательные лестницы предназначены для самостоятельной эвакуации людей из помещений при пожарах до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Данный тип лестниц хранится в компактном контейнере в легкодоступном месте жилого помещения, при необходимости использования лестница фиксируется за специальные анкеры, установленные в непосредственной близости к месту предполагаемой эвакуации и вывешивается снаружи здания. Спуск по лестнице спасаемые производят самостоятельно. Основным достоинством данного типа спасательного оборудования является простота его использования. Высота спуска не более 15 метров.

Рис. 10 - навесная спасательная лестница

3. Действия в случае возникновения пожара
в жилых помещениях:

1. Не впадайте в панику, не теряйте самообладание, соблюдайте спокойствие.
2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам 112, 101 или 01 (для стационарных телефонов), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. Будьте готовы, что диспетчер может задать вам ряд дополнительных вопросов.
3. В большинстве случаев, когда пожар обнаружен в самой начальной стадии, его можно потушить с помощью подручных средств, если же потушить загорание на первых минутах самостоятельно невозможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.
4. При наличии возможности отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной клетке), примите меры по встрече пожарно-спасательных подразделений.
4. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма), накройте голову и тело мокрой тканью. Примите меры по оповещению соседей о пожаре.
5. При невозможности покинуть квартиру, вследствие высокой температуры или сильного задымления на лестничной клетке, используйте балконную лестницу, если ее нет, закройте плотно двери и окна в квартире, выйдите на балкон и кричите: "Пожар!". Подавайте сигналы пожарным с помощью ярких вещей или фонарика, при наличии возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спасательной службы.
6. При отсутствии балкона и возможности покинуть жилое помещение, необходимо закрыть входную (межкомнатную) дверь и, используя смоченные водой полотенца, одеяла или любую другую ткань, плотно заткнуть ими щели дверей, при возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спасательной службы.

4. При возникновении пожара категорически запрещается:

1. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив их от электросети.
2. Использовать воду для тушения горящего масла, горючих жидкостей.
3. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха).
4. Прятаться под кроватью, в шкафу и других предметах мебели.
5. Пользоваться лифтом во время пожара, так как при пожаре работа лифтов останавливается.
6. Пытаться выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие).
7. Спускаться по водоисточникам, трубам и стоякам, либо с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно).

Приложение
к Методике оценки пожарной безопасности
жилого дома (квартиры)

РЕЙТИНГ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧИСЛУ ПОГИБШИХ В РАСЧЕТЕ
НА 1 ПОЖАР В ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
РАЗЛИЧНОЙ ЭТАЖНОСТИ

Всего в период 2019 - 2021 годов произошло 187 322 пожара, из них 87 847 пожаров - в одноквартирных жилых домах, 84 622 пожаров - в многоквартирных жилых домах 1 - 9 этажей, 14 853 пожара - в многоквартирных жилых домах выше 9 этажей.
Погибло людей на пожарах, произошедших в зданиях жилого назначения - 19 564 чел., из них 11 354 чел. - в одноквартирных жилых домах, 7 686 чел. - в многоквартирных жилых домах 1 - 9 этажей, 524 чел. - в многоквартирных жилых домах выше 9 этажей.
В ходе исследования составлен рейтинг субъектов Российской Федерации по числу погибших в этот период в расчете на 1 пожар на объектах жилищного фонда: одноквартирный жилой дом, многоквартирный жилой дом 1 - 9 этажей, многоквартирный жилой дом выше 9 этажей.

Таблица 1

Количество пожаров и количество погибших в результате
пожаров на территории Российской Федерации в одноквартирных
жилых домах в период 2019 - 2021 годов

Субъект	2019 год	2020 год	2021 год	Рейтинг	
	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел		
Чукотский автономный округ	6	0	0,00	2	0	0,00	3	0	0,00	0,0000	
Чеченская Республика	167	5	0,03	174	3	0,02	256	4	0,02	0,0201	
Москва	124	4	0,03	102	3	0,03	180	12	0,07	0,0468	
Республика Северная Осетия - Алания	92	6	0,07	116	7	0,06	85	1	0,01	0,0478	
Республика Тыва	116	4	0,03	113	8	0,07	89	7	0,08	0,0597	
Магаданская область	42	0	0,00	43	4	0,09	32	3	0,09	0,0598	
Калининградская область	79	2	0,03	84	2	0,02	98	12	0,12	0,0613	
Республика Дагестан	241	21	0,09	255	14	0,05	294	14	0,05	0,0620	
Камчатский край	44	2	0,05	62	1	0,02	35	6	0,17	0,0638	
Еврейская автономная область	81	3	0,04	58	9	0,16	88	3	0,03	0,0661	
Республика Алтай	111	8	0,07	120	5	0,04	130	11	0,08	0,0665	
Республика Ингушетия	51	6	0,12	34	2	0,06	54	2	0,04	0,0719	
Ямало-Ненецкий автономный округ	30	5	0,17	22	1	0,05	31	0	0,00	0,0723	
Приморский край	675	54	0,08	599	39	0,07	688	51	0,07	0,0734	
Санкт-Петербург	93	5	0,05	64	8	0,13	74	4	0,05	0,0736	
Сахалинская Область	88	6	0,07	96	7	0,07	131	11	0,08	0,0762	
Томская область	220	18	0,08	211	19	0,09	225	14	0,06	0,0777	
Северо-Кавказский федеральный округ	1099	129	0,12	1143	86	0,08	1245	74	0,06	0,0829	
Кабардино-Балкарская Республика	109	11	0,10	98	9	0,09	114	7	0,06	0,0841	
Севастополь	17	2	0,12	23	1	0,04	42	4	0,10	0,0854	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	92	6	0,07	90	6	0,07	114	14	0,12	0,0878	
Ненецкий автономный округ	16	2	0,13	6	0	0,00	12	1	0,08	0,0882	
Карачаево-Черкесская Республика	81	9	0,11	68	7	0,10	65	3	0,05	0,0888	
Республика Хакасия	144	18	0,13	166	13	0,08	151	10	0,07	0,0889	
Республика Адыгея	84	11	0,13	94	10	0,11	113	6	0,05	0,0928	
Московская область	1358	150	0,11	1444	155	0,11	1628	119	0,07	0,0957	
Хабаровский край	391	45	0,12	350	24	0,07	392	40	0,10	0,0962	
Ленинградская область	511	62	0,12	580	51	0,09	823	72	0,09	0,0967	
Республика Бурятия	366	29	0,08	347	42	0,12	329	30	0,09	0,0969	
Дальневосточный федеральный округ	2547	268	0,11	2421	229	0,09	2527	280	0,11	0,1037	
Омская область	473	46	0,10	459	34	0,07	466	67	0,14	0,1052	
Иркутская область	716	84	0,12	626	79	0,13	662	50	0,08	0,1063	
Сибирский федеральный округ	5435	568	0,10	5111	571	0,11	5162	543	0,11	0,1071	
Кемеровская область - Кузбасс	1071	106	0,10	1055	129	0,12	1010	103	0,10	0,1078	
Красноярский край	773	78	0,10	677	83	0,12	740	84	0,11	0,1119	
Алтайский край	1071	123	0,11	985	110	0,11	988	113	0,11	0,1137	
Нижегородская область	689	75	0,11	722	90	0,12	776	84	0,11	0,1139	
Челябинская Область	607	84	0,14	659	74	0,11	702	69	0,10	0,1153	
Тульская область	277	39	0,14	265	32	0,12	265	25	0,09	0,1190	
Новосибирская область	740	83	0,11	699	91	0,13	701	84	0,12	0,1206	
Владимирская область	339	39	0,12	358	52	0,15	338	34	0,10	0,1208	
Краснодарский край	1001	119	0,12	1036	139	0,13	1102	124	0,11	0,1217	
Республика Калмыкия	38	7	0,18	37	5	0,14	39	2	0,05	0,1228	
Мурманская область	10	2	0,20	11	0	0,00	3	1	0,33	0,1250	
Амурская область	261	35	0,13	275	30	0,11	258	35	0,14	0,1259	
Астраханская область	221	41	0,19	228	24	0,11	214	19	0,09	0,1267	
Республика Карелия	110	16	0,15	88	13	0,15	101	9	0,09	0,1271	
Южный федеральный округ	2171	326	0,15	2332	323	0,14	2364	243	0,10	0,1299	
Ивановская область	320	41	0,13	322	55	0,17	317	29	0,09	0,1303	
Ульяновская Область	326	49	0,15	380	42	0,11	334	45	0,13	0,1308	
Саратовская Область	584	90	0,15	617	65	0,11	587	82	0,14	0,1326	
Ростовская область	632	92	0,15	652	94	0,14	685	77	0,11	0,1336	
Уральский федеральный округ	2331	337	0,14	2371	305	0,13	2487	322	0,13	0,1341	
Тамбовская область	363	52	0,14	328	45	0,14	313	38	0,12	0,1345	
Костромская область	131	20	0,15	138	13	0,09	160	25	0,16	0,1352	
Свердловская область	852	111	0,13	880	110	0,13	898	137	0,15	0,1361	
Центральный федеральный округ	6360	944	0,15	6372	901	0,14	6653	812	0,12	0,1371	
Северо-Западный федеральный округ	2017	313	0,16	1915	240	0,13	2431	322	0,13	0,1375	
Ставропольский край	358	71	0,20	398	44	0,11	377	43	0,11	0,1395	
Белгородская область	331	50	0,15	317	46	0,15	311	38	0,12	0,1397	
Волгоградская область	561	102	0,18	602	88	0,15	530	48	0,09	0,1406	
Калужская область	172	24	0,14	195	29	0,15	210	30	0,14	0,1438	
Самарская область	531	85	0,16	510	75	0,15	523	65	0,12	0,1439	
Курганская область	337	60	0,18	341	49	0,14	363	41	0,11	0,1441	
Республика Мордовия	262	36	0,14	255	39	0,15	234	37	0,16	0,1491	
Республика Коми	161	34	0,21	125	9	0,07	135	20	0,15	0,1496	
Смоленская область	289	40	0,14	281	41	0,15	282	48	0,17	0,1514	
Ярославская область	281	47	0,17	256	44	0,17	313	38	0,12	0,1518	
Республика Башкортостан	1044	168	0,16	1010	160	0,16	1098	152	0,14	0,1523	
Республика Саха (Якутия)	212	38	0,18	219	24	0,11	237	40	0,17	0,1527	
Пермский край	690	105	0,15	690	86	0,12	781	139	0,18	0,1527	
Приволжский федеральный округ	6281	990	0,16	6320	946	0,15	6708	1013	0,15	0,1527	
Забайкальский край	381	56	0,15	370	49	0,13	334	61	0,18	0,1530	
Республика Крым	249	44	0,18	312	56	0,18	324	40	0,12	0,1582	
Архангельская область	191	27	0,14	198	35	0,18	231	38	0,16	0,1613	
Орловская область	177	37	0,21	198	21	0,11	176	32	0,18	0,1633	
Воронежская область	547	93	0,17	583	90	0,15	565	95	0,17	0,1640	
Пензенская область	382	65	0,17	377	72	0,19	380	51	0,13	0,1651	
Липецкая область	257	46	0,18	237	46	0,19	267	34	0,13	0,1656	
Вологодская Область	241	45	0,19	227	27	0,12	295	55	0,19	0,1664	
Тюменская область	413	71	0,17	379	65	0,17	379	61	0,16	0,1682	
Тверская область	451	82	0,18	519	87	0,17	491	79	0,16	0,1697	
Брянская область	393	66	0,17	331	61	0,18	312	49	0,16	0,1699	
Республика Татарстан	476	83	0,17	461	73	0,16	510	91	0,18	0,1707	
Оренбургская Область	410	90	0,22	392	61	0,16	463	65	0,14	0,1708	
Новгородская область	284	65	0,23	242	39	0,16	360	51	0,14	0,1749	
Рязанская область	243	54	0,22	248	42	0,17	274	39	0,14	0,1765	
Республика Марий Эл	116	14	0,12	126	21	0,17	144	34	0,24	0,1788	
Кировская область	299	52	0,17	283	56	0,20	335	58	0,17	0,1810	
Курская область	307	60	0,20	250	39	0,16	251	48	0,19	0,1819	
Удмуртская Республика	240	36	0,15	269	58	0,22	282	52	0,18	0,1846	
Псковская область	321	53	0,17	290	56	0,19	299	59	0,20	0,1846	
Чувашская Республика - Чувашия	232	42	0,18	228	48	0,21	261	58	0,22	0,2053	
Всего по России	28896	3968	0,14	28662	3697	0,13	30289	3689	0,12		
Среднее по России	654	90	0,14	638	82	0,13	667	85	0,13	0,1427	

Таблица 2

Количество пожаров и количество погибших в результате
пожаров на территории Российской Федерации в многоквартирных
домах этажностью 1 - 9 этажей в период 2019 - 2021 годов

Субъект	2019 год	2020 год	2021 год	Рейтинг	
	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел		
Республика Ингушетия	7	0	0,00	5	0	0,00	3	0	0,00	0,0000	
Чеченская Республика	18	1	0,06	28	0	0,00	30	0	0,00	0,0132	
Республика Северная Осетия - Алания	46	1	0,02	58	2	0,03	55	0	0,00	0,0189	
Мурманская область	1337	26	0,02	1091	16	0,01	945	22	0,02	0,0190	
Республика Тыва	115	2	0,02	127	6	0,05	138	2	0,01	0,0263	
Ненецкий автономный округ	20	1	0,05	25	0	0,00	27	1	0,04	0,0278	
Приморский край	1364	50	0,04	1283	55	0,04	1217	53	0,04	0,0409	
Республика Калмыкия	23	2	0,09	29	2	0,07	41	0	0,00	0,0430	
Республика Башкортостан	1380	49	0,04	1256	57	0,05	1079	61	0,06	0,0450	
Москва	1503	72	0,05	1246	54	0,04	1227	74	0,06	0,0503	
Хабаровский край	1204	68	0,06	989	37	0,04	995	56	0,06	0,0505	
Кабардино-Балкарская Республика	30	0	0,00	33	2	0,06	55	4	0,07	0,0508	
Сахалинская область	276	16	0,06	280	14	0,05	220	12	0,05	0,0541	
Камчатский край	125	4	0,03	97	5	0,05	109	10	0,09	0,0574	
Севастополь	103	6	0,06	104	5	0,05	120	8	0,07	0,0581	
Магаданская область	100	4	0,04	123	4	0,03	104	11	0,11	0,0581	
Северо-Кавказский федеральный округ	314	15	0,05	355	28	0,08	387	22	0,06	0,0616	
Дальневосточный федеральный округ	4130	256	0,06	3782	213	0,06	3646	258	0,07	0,0629	
Республика Адыгея	28	1	0,04	16	1	0,06	30	3	0,10	0,0676	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	361	27	0,07	294	23	0,08	286	15	0,05	0,0691	
Республика Татарстан	548	31	0,06	580	36	0,06	544	49	0,09	0,0694	
Самарская область	731	42	0,06	687	44	0,06	672	61	0,09	0,0703	
Ямало-Ненецкий автономный округ	177	6	0,03	181	11	0,06	155	21	0,14	0,0741	
Санкт-Петербург	1212	84	0,07	1026	83	0,08	940	73	0,08	0,0755	
Ставропольский край	171	11	0,06	171	16	0,09	184	14	0,08	0,0779	
Волгоградская область	421	28	0,07	369	31	0,08	399	34	0,09	0,0782	
Калининградская область	232	27	0,12	231	10	0,04	258	21	0,08	0,0804	
Республика Дагестан	34	1	0,03	46	6	0,13	43	3	0,07	0,0813	
Северо-Западный федеральный округ	4723	368	0,08	4298	318	0,07	4131	393	0,10	0,0820	
Чувашская Республика - Чувашия	145	10	0,07	148	15	0,10	170	13	0,08	0,0821	
Кемеровская область - Кузбасс	582	50	0,09	542	55	0,10	551	34	0,06	0,0830	
Удмуртская Республика	219	12	0,05	238	18	0,08	237	28	0,12	0,0836	
Еврейская автономная область	66	8	0,12	86	6	0,07	75	5	0,07	0,0837	
Южный федеральный округ	1245	106	0,09	1175	95	0,08	1306	115	0,09	0,0848	
Ивановская область	188	22	0,12	381	21	0,06	425	42	0,10	0,0855	
Томская область	254	21	0,08	242	22	0,09	239	20	0,08	0,0857	
Тюменская область	292	24	0,08	258	21	0,08	240	25	0,10	0,0886	
Республика Крым	218	20	0,09	181	13	0,07	184	19	0,10	0,0892	
Республика Саха (Якутия)	335	19	0,06	317	25	0,08	241	37	0,15	0,0907	
Ярославская область	333	29	0,09	299	27	0,09	350	34	0,10	0,0916	
Приволжский федеральный округ	5832	476	0,08	5795	534	0,09	5794	592	0,10	0,0920	
Ульяновская область	236	20	0,08	214	26	0,12	220	16	0,07	0,0925	
Астраханская область	143	11	0,08	152	14	0,09	198	21	0,11	0,0933	
Курская область	162	12	0,07	130	18	0,14	136	10	0,07	0,0935	
Псковская область	162	17	0,10	172	6	0,03	135	21	0,16	0,0938	
Омская область	504	47	0,09	465	39	0,08	431	48	0,11	0,0957	
Московская область	1241	125	0,10	1086	105	0,10	1130	102	0,09	0,0960	
Челябинская область	665	70	0,11	662	61	0,09	649	59	0,09	0,0962	
Алтайский край	459	45	0,10	457	47	0,10	412	36	0,09	0,0964	
Саратовская область	518	44	0,08	584	69	0,12	566	50	0,09	0,0977	
Орловская область	102	10	0,10	99	11	0,11	112	10	0,09	0,0990	
Сибирский федеральный округ	4011	392	0,10	3854	391	0,10	3904	392	0,10	0,0998	
Краснодарский край	309	38	0,12	324	29	0,09	334	30	0,09	0,1003	
Липецкая область	179	18	0,10	183	15	0,08	183	22	0,12	0,1009	
Карачаево-Черкесская Республика	8	1	0,13	14	2	0,14	17	1	0,06	0,1026	
Центральный федеральный округ	5929	577	0,10	5549	562	0,10	5691	623	0,11	0,1026	
Иркутская область	547	48	0,09	546	60	0,11	607	68	0,11	0,1035	
Белгородская область	142	14	0,10	106	11	0,10	117	13	0,11	0,1041	
Республика Коми	304	28	0,09	301	31	0,10	230	32	0,14	0,1090	
Красноярский край	890	98	0,11	804	86	0,11	815	90	0,11	0,1092	
Уральский федеральный округ	2518	262	0,10	2255	233	0,10	2228	276	0,12	0,1101	
Забайкальский край	217	33	0,15	178	18	0,10	213	17	0,08	0,1118	
Республика Карелия	302	33	0,11	283	29	0,10	276	35	0,13	0,1127	
Пермский край	507	61	0,12	564	53	0,09	628	78	0,12	0,1130	
Республика Хакасия	153	18	0,12	156	14	0,09	157	21	0,13	0,1137	
Брянская область	161	16	0,10	119	10	0,08	141	22	0,16	0,1140	
Амурская область	242	28	0,12	223	29	0,13	249	25	0,10	0,1148	
Республика Марий Эл	153	12	0,08	103	11	0,11	135	22	0,16	0,1151	
Республика Бурятия	181	24	0,13	182	20	0,11	193	20	0,10	0,1151	
Республика Алтай	28	4	0,14	32	4	0,13	35	3	0,09	0,1158	
Ленинградская область	345	31	0,09	341	50	0,15	341	44	0,13	0,1217	
Воронежская область	267	29	0,11	248	29	0,12	258	37	0,14	0,1229	
Оренбургская область	270	33	0,12	306	38	0,12	315	40	0,13	0,1246	
Новгородская область	131	16	0,12	159	18	0,11	206	28	0,14	0,1250	
Пензенская область	197	19	0,10	167	26	0,16	184	24	0,13	0,1259	
Смоленская область	214	24	0,11	226	31	0,14	242	31	0,13	0,1261	
Новосибирская область	479	59	0,12	483	58	0,12	519	70	0,13	0,1263	
Тамбовская область	186	15	0,08	171	25	0,15	133	23	0,17	0,1286	
Архангельская область	401	52	0,13	409	45	0,11	379	56	0,15	0,1287	
Нижегородская область	462	62	0,13	453	59	0,13	521	66	0,13	0,1302	
Ростовская область	342	33	0,10	338	54	0,16	353	51	0,14	0,1336	
Республика Мордовия	106	16	0,15	108	15	0,14	124	15	0,12	0,1361	
Костромская область	226	21	0,09	186	32	0,17	165	26	0,16	0,1369	
Свердловская область	848	107	0,13	691	101	0,15	698	116	0,17	0,1448	
Владимирская область	291	42	0,14	261	43	0,16	295	45	0,15	0,1535	
Вологодская область	277	53	0,19	260	30	0,12	394	60	0,15	0,1536	
Курганская область	175	28	0,16	169	16	0,09	200	40	0,20	0,1544	
Калужская область	127	26	0,20	143	18	0,13	154	23	0,15	0,1580	
Рязанская область	133	23	0,17	154	25	0,16	139	22	0,16	0,1643	
Тверская область	255	39	0,15	253	43	0,17	242	45	0,19	0,1693	
Тульская область	219	40	0,18	258	44	0,17	242	42	0,17	0,1752	
Кировская область	360	65	0,18	387	67	0,17	399	69	0,17	0,1754	
Чукотский автономный округ	20	2	0,10	24	0	0,00	30	12	0,40	0,1892	
Всего по России	29273	2501	0,09	27644	2445	0,09	27705	2740	0,10		
Среднее по России	877	93	0,11	834	88	0,11	848	97	0,11	0,1163	

Таблица 3

Количество пожаров и количество погибших в результате
пожаров на территории Российской Федерации многоквартирных
жилых домах более 9 этажей в период 2019 - 2021 годов

Субъект	2019 год	2020 год	2021 год	Рейтинг	
	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел	Кол-во пожаров, ед.	Погибло людей, чел.	Погибло на 1 пожар, чел		
Республика Карелия	11	0	0,00	4	0	0,00	10	0	0,00	0,0000	
Республика Коми	2	0	0,00	3	0	0,00				0,0000	
Ленинградская область	21	0	0,00	72	0	0,00	56	0	0,00	0,0000	
Новгородская область	2	0	0,00	1	0	0,00	1	0	0,00	0,0000	
Костромская область	4	0	0,00	2	0	0,00	6	0	0,00	0,0000	
Тамбовская область	1	0	0,00	9	0	0,00	6	0	0,00	0,0000	
Тверская область	9	0	0,00	9	0	0,00	14	0	0,00	0,0000	
Пензенская область	8	0	0,00	10	0	0,00	15	0	0,00	0,0000	
Республика Адыгея				1	0	0,00				0,0000	
Республика Калмыкия				1	0	0,00	1	0	0,00	0,0000	
Севастополь	2	0	0,00	4	0	0,00	7	0	0,00	0,0000	
Республика Дагестан	10	0	0,00	3	0	0,00	11	0	0,00	0,0000	
Кабардино-Балкарская Республика	7	0	0,00				3	0	0,00	0,0000	
Карачаево-Черкесская Республика	1	0	0,00				1	0	0,00	0,0000	
Чеченская Республика							2	0	0,00	0,0000	
Республика Алтай				1	0	0,00				0,0000	
Республика Хакасия	4	0	0,00	1	0	0,00	2	0	0,00	0,0000	
Республика Бурятия	2	0	0,00	3	0	0,00	2	0	0,00	0,0000	
Республика Саха (Якутия)	7	0	0,00	10	0	0,00	6	0	0,00	0,0000	
Забайкальский край	2	0	0,00				1	0	0,00	0,0000	
Камчатский край				3	0	0,00	1	0	0,00	0,0000	
Амурская область	1	0	0,00	7	0	0,00	14	0	0,00	0,0000	
Сахалинская область				1	0	0,00	1	0	0,00	0,0000	
Красноярский край	137	1	0,01	123	0	0,00	102	1	0,01	0,0055	
Томская область	29	1	0,03	36	0	0,00	31	0	0,00	0,0104	
Мурманская область	30	0	0,00	36	1	0,03	24	0	0,00	0,0111	
Ярославская область	29	0	0,00	23	1	0,04	28	0	0,00	0,0125	
Дальневосточный Федеральный округ	443	10	0,02	409	2	0,00	327	5	0,02	0,0144	
Самарская область	121	2	0,02	115	2	0,02	110	1	0,01	0,0145	
Хабаровский край	291	8	0,03	275	2	0,01	191	1	0,01	0,0145	
Приморский край	140	2	0,01	110	0	0,00	111	4	0,04	0,0166	
Оренбургская область	18	0	0,00	28	0	0,00	14	1	0,07	0,0167	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	56	1	0,02	43	1	0,02	38	1	0,03	0,0219	
Смоленская область	12	0	0,00	16	1	0,06	16	0	0,00	0,0227	
Тюменская область	38	1	0,03	42	2	0,05	33	0	0,00	0,0265	
Ульяновская область	22	0	0,00	21	0	0,00	32	2	0,06	0,0267	
Республика Башкортостан	158	0	0,00	162	9	0,06	150	4	0,03	0,0277	
Брянская область	5	0	0,00	20	1	0,05	9	0	0,00	0,0294	
Краснодарский край	46	1	0,02	56	3	0,05	60	1	0,02	0,0309	
Сибирский Федеральный округ	355	10	0,03	353	8	0,02	342	15	0,04	0,0314	
Республика Татарстан	108	3	0,03	108	2	0,02	101	5	0,05	0,0315	
Кировская область	18	1	0,06	15	0	0,00	30	1	0,03	0,0317	
Волгоградская область	47	0	0,00	42	3	0,07	37	1	0,03	0,0317	
Южный Федеральный округ	120	2	0,02	126	7	0,06	126	3	0,02	0,0323	
Москва	2326	66	0,03	1881	59	0,03	1928	73	0,04	0,0323	
Московская область	313	13	0,04	263	8	0,03	325	9	0,03	0,0333	
Челябинская область	77	4	0,05	103	3	0,03	88	2	0,02	0,0336	
Центральный Федеральный округ	2842	86	0,03	2386	87	0,04	2499	98	0,04	0,0351	
Алтайский край	27	0	0,00	28	0	0,00	28	3	0,11	0,0361	
Приволжский Федеральный округ	640	18	0,03	641	25	0,04	653	31	0,05	0,0383	
Республика Крым	18	0	0,00	17	1	0,06	17	1	0,06	0,0385	
Уральский Федеральный округ	254	10	0,04	253	14	0,06	229	6	0,03	0,0408	
Северо-Западный Федеральный округ	483	15	0,03	524	17	0,03	594	37	0,06	0,0431	
Иркутская область	9	2	0,22	18	0	0,00	19	0	0,00	0,0435	
Белгородская область	12	0	0,00	19	1	0,05	14	1	0,07	0,0444	
Омская область	55	2	0,04	37	2	0,05	34	2	0,06	0,0476	
Санкт-Петербург	373	13	0,03	363	11	0,03	406	32	0,08	0,0490	
Свердловская область	79	4	0,05	49	3	0,06	69	3	0,04	0,0508	
Республика Мордовия	12	2	0,17	10	0	0,00	17	0	0,00	0,0513	
Орловская область	9	0	0,00	6	0	0,00	4	1	0,25	0,0526	
Архангельская область	12	0	0,00	9	1	0,11	16	1	0,06	0,0541	
Новосибирская область	59	3	0,05	68	5	0,07	74	3	0,04	0,0547	
Северо-Кавказский Федеральный округ	36	1	0,03	29	1	0,03	38	4	0,11	0,0583	
Астраханская область	7	1	0,14	5	0	0,00	4	0	0,00	0,0625	
Кемеровская область - Кузбасс	35	1	0,03	41	1	0,02	52	6	0,12	0,0625	
Пермский край	48	3	0,06	44	2	0,05	47	4	0,09	0,0647	
Вологодская область	11	1	0,09	15	2	0,13	49	2	0,04	0,0667	
Псковская область	3	0	0,00	3	0	0,00	9	1	0,11	0,0667	
Липецкая область	37	2	0,05	50	1	0,02	48	6	0,13	0,0667	
Калининградская область	18	1	0,06	18	2	0,11	23	1	0,04	0,0678	
Нижегородская область	31	1	0,03	28	4	0,14	28	1	0,04	0,0690	
Владимирская область	10	0	0,00	10	2	0,20	8	0	0,00	0,0714	
Удмуртская Республика	28	0	0,00	18	0	0,00	23	5	0,22	0,0725	
Курская Область	10	0	0,00	17	2	0,12	13	1	0,08	0,0750	
Саратовская область	43	3	0,07	49	4	0,08	64	5	0,08	0,0769	
Республика Марий Эл	17	1	0,06	12	2	0,17	7	0	0,00	0,0833	
Ставропольский край	13	1	0,08	24	1	0,04	19	3	0,16	0,0893	
Чувашская Республика - Чувашия	8	2	0,25	21	0	0,00	15	2	0,13	0,0909	
Воронежская область	37	2	0,05	38	5	0,13	56	5	0,09	0,0916	
Ростовская область	34	4	0,12	29	0	0,00	43	6	0,14	0,0943	
Республика Северная Осетия - Алания	5	0	0,00	2	0	0,00	2	1	0,50	0,1111	
Тульская область	4	1	0,25	5	0	0,00	7	1	0,14	0,1250	
Ямало-Ненецкий автономный округ	2	0	0,00	5	1	0,20	1	0	0,00	0,1250	
Калужская область	6	0	0,00	3	1	0,33	5	1	0,20	0,1429	
Рязанская область	11	1	0,09	8	3	0,38	8	0	0,00	0,1481	
Ивановская область	7	1	0,14	7	2	0,29	4	0	0,00	0,1667	
Курганская область	2	0	0,00	11	4	0,36				0,3077	
Ненецкий автономный округ											
Республика Ингушетия											
Республика Тыва											
Магаданская область											
Еврейская автономная область											
Чукотский автономный округ											
Всего по России	5229	157	0,03	4758	161	0,03	4866	206	0,04		
Среднее по России	147	5	0,03	141	4	0,03	164	9	0,05	0,0440	

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".
5. Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".
6. Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".
7. Приказ МЧС России от 24.12.2018 N 625 "О формировании электронных баз данных учета пожара и их последствий" (вместе с "Порядком заполнения и представления карточки учета пожара").
8. "СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные".
9. "СП 432.1325800.2019. Свод правил. Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния".
10. "СП 468.1325800.2019. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности".
11. "СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции".
12. "СП 433.1325800.2019. Свод правил. Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ".
13. "СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции".
14. "СП 451.1325800.2019. Свод правил. Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования".
15. "СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные".
16. "СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
17. "СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы".
18. "СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
19. "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
20. "СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольные. Требования пожарной безопасности".
21. "СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления".
22. "СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
23. "СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
24. "СП 437.1325800.2018. Свод правил. Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током".
25. "ГОСТ 30403-2012. Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность".
26. "ГОСТ Р 53295-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности".
27. "ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 701. Помещения для ванных и душевых комнат".
28. "ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия".